Remont ogrodzenia przy kościele św. Ludwika w Bliżynie

PRZEDMIAR ROBÓT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Jednostka** **miary** | **Ilość** |
| 1. | Demontaż żeliwnych elementów ogrodzenia, bramy, furtki wraz z segregacją materiału do ponownej częściowej zabudowy. | mb | 217,9 |
| 2. | Rozbiórka czap kamiennych. | m2 | 130,8 |
| 3. | Rozbiórka murów oraz słupów wraz z oczyszczeniem materiału kamiennego przeznaczonego do ponownej zabudowy. | m3 | 75,3 |
| 4 | Wykonanie ręczne wykopów | m3 | 17,1 |
| 5. | Wykonanie deskowania pod wykonanie ław fundamentowych i rdzeni. | m2 | 98,6 |
| 6. | Przygotowanie zbrojenia ław fundamentowych i rdzeni. Pręty o średnicy do 12 mm. | m2 | 1,526 |
| 7. | Montaż zbrojenia. | t | 1,526 |
| 8. | Betonowanie ław oraz rdzeni. Beton C 20/25. | m3 | 40,5 |
| 9. | Oczyszczenie ręczne kamieni przeznaczonych do ponownej zabudowy. | m3 | 75,3 |
| 10.  | Odtworzenie muru oraz słupów z oczyszczonych kamieni. | m3 | 51,8 |
| 11. | Zasypanie ręczne wykopów. | m3 | 17,1 |
| 12. | Zabudowa nowych odlewanych elementów ogrodzenia od strony ul. Kościuszki z zachowaniem dotychczasowej formy architektonicznej i wymiarów. Oczyszczenie mechaniczne elementów do stopnia czystości Sa 1. Powłoki malarskie dwukrotne malowanie farbą np. Kunstschmiede-Lack lub podobną o zbliżonych parametrach. Podkład antykorozyjny właściwy dla podanej farby. | mb | 56,69 |
| 13. | Zabudowa uprzednio zabudowanych elementów żeliwnych po ich segregacji i ewentualnym uzupełnieniu brakujących elementów ( grotów, przypór). Oczyszczenie mechaniczne elementów do stopnia czystości Sa 1. Powłoki malarskie dwukrotne malowanie farbą np. Kunstschmiede-Lack lub podobną o zbliżonych parametrach. Podkład antykorozyjny właściwy dla podanej farby. | mb | 156,5 |
| 14. | Wykonanie nowych furtek z wykorzystaniem częściowym istniejącego materiału. Oczyszczenie mechaniczne elementów do stopnia czystości Sa 1. Powłoki malarskie dwukrotne malowanie farbą np. Kunstschmiede-Lack lub podobną o zbliżonych parametrach. Podkład antykorozyjny właściwy dla podanej farby. | szt. | 5 |
| 15. | Wykonanie nowej bramy wejściowej z wykorzystaniem istniejącego materiału. Oczyszczenie mechaniczne elementów do stopnia czystości Sa 1. Powłoki malarskie dwukrotne malowanie farbą np. Kunstschmiede-Lack lub podobną o zbliżonych parametrach. Podkład antykorozyjny właściwy dla podanej farby. | szt. | 1 |
| 16. | Wykonanie czap na górnych powierzchniach murów i słupów z piaskowca w formie i wymiarach zgodnych z dotychczasowymi wraz ze spoinowaniem. | m2 | 120,6 |
| 17. | Oczyszczenie mechaniczne oraz strumieniowo-ścierne powierzchni kamiennych | m2 | 279 |
| 18. | Dwukrotne wykonanie hydrofobizacji powierzchni kamiennych. | m2 | 279 |
| 19. | Usunięcie luźnych spoin. | m3 | 0,05 |
| 20. | Uzupełnienie ubytków spoin. | m3 | 0,1 |