**Załącznik nr 6 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 1. Dostawa rozsiewacza taśmowego ciągnionego**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup rozsiewacza taśmowego ciągnionego służącego  
   do rozsiewania soli.
2. Rozsiewacz musi być sprzedany na fakturę VAT.
3. Oznakowanie i oświetlenie drogowe.
4. Minimalne parametry techniczne rozsiewacza :

- pojemność ładunkowa: 2,1 m3,

- tarcze kwasoodporne,

- przenośnik pasowy,

- zapotrzebowanie mocy 60KM,

- maksymalna ładowność 3 t,

- obroty tarcz rozsiewających 540 obr/min,

- rok produkcji nie starszy niż 2022,

- wyposażenie dodatkowe – krata metalowa, siew graniczny mechaniczny.